- BCR- Dateien: 	Können mit dem Programm "Motorrad-Tourenplaner" geladen und bearbeitet werden.

- ITN-Dateien:		Können in den TomTom-Rider geldenen werden.
				- TomTom Rider mit PC uber USB Kabel verbinden
				- Im "Arbeitsplatz" auf dem PC erscheint der TomTom Rider als "Wechsellaufwerk". Darauf Doppelklicken.
				- Die gewünschte ITN-Datei in den Ordner "ITN" auf dem TomTom-Rider kopieren.
				- TomTom Rider vom PC abmelden (USB)
				- Nach dem Neustart vom TomTom-Rider auf Bildschirm tippen
					- Symbol "Pfeil nach rechts" antippen.
					- Symbol "Reiseroutenplanung" antippen.
					- "Optionen" auswählen.
					- "Reiseroute laden" auswählen"
					- Falls alte Reiseroute noch geladen ist im Folgebildschirm auf "JA" tippen
					- Gewünschte Datei auswählen.
					- Mit "Fertig" bestätigen
					- Info: die angezeigten Wegpunkte sind nicht identisch mit den Wegpunkten Der BCR-Datei

-Für Die geplante Strecke sind am TomTom Rider folgende Einstellungen vorzunehmen:
	- Begrenzte Geschwindigkeit auswahlen
	- 70 Kmh einstellen

-PDF- Dateien:		können als Roadbook mit dem Programm "Acrobat Reader" ausgedruckt werden